+3V3 [01] [02] +5V

SDA1 / GPIO 2 [03] [04] +5V

SCL1 / GPIO 3 [05] [06] GND

GPIO 4 [07] [08] GPIO 14 / TXD0

GND [09] [10] GPIO 15 / RXD0

GPIO 17 [11] [12] GPIO 18

GPIO 27 [13] [14] GND

GPIO 22 [15] [16] GPIO 23

+3V3 [17] [18] GPIO 24

MOSI / GPIO 10 [19] [20] GND

MISO / GPIO 9 [21] [22] GPIO 25

SCLK / GPIO 11 [23] [24] GPIO 8 / CE0#

GND [25] [26] GPIO 7 / CE1#

ID\_SD / GPIO 0 [27] [28] GPIO 1 / ID\_SC

GPIO 5 [29] [30] GND

GPIO 6 [31] [32] GPIO 12

GPIO 13 [33] [34] GND

MISO / GPIO 19 [35] [36] GPIO 16 / CE2#

GPIO 26 [37] [38] GPIO 20 / MOSI

GND [39] [40] GPIO 21 / SCLK